……………………………….

……………………………….

/ nazwa firmy /

K O S Z T O R Y S

OFERTOWY

Inwestor: Gmina Radziejowice,

ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice.

Rodzaj robót: Inżynieryjne

Zakres robót: Sieć wodociągowa.

CPV: 45231300-8 Roboty montażowe w zakresie budowy wodociągów

Adres budowy: gm. Radziejowice, w. Radziejowice Parcel,

ul. Akacjowa, dz. nr 22/28, 21/6.

Wartość robót: ……………………… zł (brutto)

Słownie: ………………………………………………………….. zł

Sporządził:

## „SIEĆ WODOCIĄGOWA WE WSI RADZIEJOWICE PARCEL

## GM. RADZIEJOWICE - UL. AKACJOWA”

**KOSZTORYS OFERTOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie robot | J. m. | Ilość | Cena jednost  bez VAT. | Wartość  Bez VAT | | |  | |
| 1. | 2. | **3.** | **4.** | 5. | 6. | | |  | |
| **1.** | **Wodociąg z rur PCV 110 mm na ciśnienie 1,0 MPa kielichowych, łączonych na uszczelki,** z wykonaniem robót przynależnych jak np.:  - wykop wąskoprzestrzenny szalowany z ewentualnym odwodnieniem wg potrzeb  - podsypki i przysypki piaskiem zgodnie z technologią  - zasypki gruntem rodzimym z zagęszczeniem do  CBR>0,98 lub z wymianą gruntu na głęb. do 1,0 m  - wykonanie bloków oporowych i podporowych  - zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia  - ułożenie nad wodociągiem taśmy z wkładką metaliczną  - próby ciśnieniowe rurociągu  - dezynfekcja i płukanie rurociągu, badania chemiczne i bakteriologiczne wody  - obsługa geodezyjna robót i inwentaryzacja powykonawcza  - zabezpieczenie robót i plan organizacji ruchu | **mb** | **35,0** |  |  | | |  | |
| **2.** | **j.w. lecz montowanych w rudze ochronnej na podporach ślizgowych,** | **mb** | **7,0** |  |  | | |  | |
| **3.** | **Włączenie do istniejącego wodociągu,**  z wykonaniem robót przynależnych jak w pkt 1 | **kpl.** | **1** |  |  | | |  | |
| **4.** | **Zasuwa DN 80** kołnierzowa, liniowa, klinowa, owalna z trzpieniem niewznoszącym ( z miękkim uszczelnieniem ) z wykonaniem robót przynależnych jak w pkt 1 | **szt.** | **1** |  |  | | |  | |
| **5.** | **Hydrant DN 80** **podziemny** z wykonaniem robót przynależnych jak w pkt 1 | **szt.** | **1** |  |  | | |  | |
| **6.** | **Montaż rury osłonowej Ø 200 mm- przewiert** | **mb** | **7,0** |  |  | | |  | |
| **7.** | **Zabezpieczenie i oznakowanie robót** | **rycz** | **X** |  |  | | |  | |
|  | **CENA** /bez VAT/ |  |  |  | |  |  | |
|  | VAT 23 % |  |  |  | |  |  | |
|  | **CENA brutto** /z VAT/ |  |  |  | |  |  | |

Słownie (cena brutto): ……………………………………………………………………………